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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  05
Однополупериодный полупроводниковый выпрямитель
КОНСПЕКТ
Преобразование синусоидального сигнала в пульсирующее напряжение.
	 



1. Что изучаем
Изучить преобразование синусоидального переменного напряжения в пульсирующее напряжение одной полярности.
2. Теория простыми словами
Однополупериодный выпрямитель пропускает положительные полуволны (для выбранной полярности диода) и блокирует отрицательные. На нагрузке получается пульсирующее напряжение. Без фильтрующего конденсатора пульсации велики.
3. Формулы, которые нужно знать
Uпик = √2 · Uдейств
Uср идеал. ≈ Uпик / π
fпульсаций = fсети
Pнагрузки ≈ Uдейств.вых² / R
4. Ключевые понятия
Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.
Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.
Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.
Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.
Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.
5. Как выполнять работу
1.  Задайте действующее входное напряжение и частоту.
2.  Выберите нагрузочное сопротивление и падение напряжения на диоде.
3.  Запустите осциллограмму и сравните входной и выходной сигналы.
4.  Измените частоту и сопротивление нагрузки.
5.  Запишите среднее и пиковое выходное напряжение.
6. На что обратить внимание
Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.
Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.
Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.
Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.
Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.
7. Быстрая самопроверка
1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?
2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?
3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?
4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?
8. Итог
Однополупериодный выпрямитель использует только одну полуволну входного сигнала. Выходное напряжение пульсирует с частотой входного сигнала, а среднее значение ниже амплитуды.
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