ELECTRONICS LAB     /     ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 05
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  05
Однополупериодный полупроводниковый выпрямитель
ОТЧЁТ
Преобразование синусоидального сигнала в пульсирующее напряжение.
	 



	Выполнил(а): ________________________________
	Группа: ________________________

	Дата: ________________________
	Проверил(а): ________________________



1. Цель работы
Изучить преобразование синусоидального переменного напряжения в пульсирующее напряжение одной полярности.
2. Оборудование
Источник переменного напряжения, диод, нагрузочный резистор, осциллограф, мультиметр.
3. Краткие теоретические сведения
Однополупериодный выпрямитель пропускает положительные полуволны (для выбранной полярности диода) и блокирует отрицательные. На нагрузке получается пульсирующее напряжение. Без фильтрующего конденсатора пульсации велики.
4. Основные расчётные соотношения
Uпик = √2 · Uдейств
Uср идеал. ≈ Uпик / π
fпульсаций = fсети
Pнагрузки ≈ Uдейств.вых² / R
5. Порядок выполнения
1.  Задайте действующее входное напряжение и частоту.
2.  Выберите нагрузочное сопротивление и падение напряжения на диоде.
3.  Запустите осциллограмму и сравните входной и выходной сигналы.
4.  Измените частоту и сопротивление нагрузки.
5.  Запишите среднее и пиковое выходное напряжение.
6. Демонстрационные результаты
Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.
Пример: Uвх = 12 В RMS, f = 50 Гц, падение на диоде ≈ 0,7 В.
Uпик ≈ √2·12 = 16,97 В; Uср ≈ (16,97−0,7)/π ≈ 5,18 В; fпульсаций = 50 Гц.
Оценка для идеализированного однополупериодного выпрямителя.
	№
	Условие / параметр
	Результат модели или измерения
	Комментарий

	1
	Демонстрационные исходные данные
	Пример: Uвх = 12 В RMS, f = 50 Гц, падение на диоде ≈ 0,7 В.
	Пример модели

	2
	Расчётная величина
	Uпик ≈ √2·12 = 16,97 В; Uср ≈ (16,97−0,7)/π ≈ 5,18 В; fпульсаций = 50 Гц.
	Сверить с интерактивным расчётом

	3
	Собственное измерение / наблюдение
	________________
	________________

	4
	Собственное измерение / наблюдение
	________________
	________________

	5
	Собственное измерение / наблюдение
	________________
	________________



7. Анализ результатов
Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.
8. Вывод
Однополупериодный выпрямитель использует только одну полуволну входного сигнала. Выходное напряжение пульсирует с частотой входного сигнала, а среднее значение ниже амплитуды.
9. Контрольные вопросы
1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?
2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?
3.  Какие допущения использует учебная модель?
4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?
Место для ответов на контрольные вопросы
	Ответ 1:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

	Ответ 2:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

	Ответ 3:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

	Ответ 4:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
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