ELECTRONICS LAB     /     ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 07
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  07
Установка рабочей точки транзисторного каскада
КОНСПЕКТ
Расчёт тока, напряжения UКЭ, рассеиваемой мощности и запаса по размаху.
	 



1. Что изучаем
Определить положение рабочей точки транзистора и оценить запас для неискажённого усиления сигнала.
2. Теория простыми словами
Рабочая точка задаётся постоянными токами и напряжениями без входного сигнала. Для усиления класса A часто выбирают UКЭ около половины напряжения питания, чтобы получить примерно симметричный размах выходного сигнала.
3. Формулы, которые нужно знать
IК = (Uпит − UКЭ) / RК
Pтранзистора ≈ UКЭ · IК
UКЭ,цель ≈ Uпит / 2 (приближённый ориентир)
4. Ключевые понятия
Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.
Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.
Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.
Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.
Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.
5. Как выполнять работу
1.  Установите питание и сопротивление коллектора.
2.  Настройте ток базы или делитель смещения.
3.  Найдите рабочую точку на нагрузочной прямой.
4.  Оцените рассеиваемую мощность и запас до отсечки/насыщения.
5.  Сохраните расчётные значения.
6. На что обратить внимание
Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.
Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.
Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.
Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.
Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.
7. Быстрая самопроверка
1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?
2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?
3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?
4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?
8. Итог
Рабочая точка, расположенная близко к середине допустимой нагрузочной прямой, обычно обеспечивает более симметричный размах сигнала. Реальный выбор зависит от транзистора, нагрузки и допустимой мощности.
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