ELECTRONICS LAB     /     ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 07
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  07
Установка рабочей точки транзисторного каскада
ОТЧЁТ
Расчёт тока, напряжения UКЭ, рассеиваемой мощности и запаса по размаху.
	 



	Выполнил(а): ________________________________
	Группа: ________________________

	Дата: ________________________
	Проверил(а): ________________________



1. Цель работы
Определить положение рабочей точки транзистора и оценить запас для неискажённого усиления сигнала.
2. Оборудование
Транзистор, источник питания, коллекторный резистор, цепь смещения базы, мультиметры.
3. Краткие теоретические сведения
Рабочая точка задаётся постоянными токами и напряжениями без входного сигнала. Для усиления класса A часто выбирают UКЭ около половины напряжения питания, чтобы получить примерно симметричный размах выходного сигнала.
4. Основные расчётные соотношения
IК = (Uпит − UКЭ) / RК
Pтранзистора ≈ UКЭ · IК
UКЭ,цель ≈ Uпит / 2 (приближённый ориентир)
5. Порядок выполнения
1.  Установите питание и сопротивление коллектора.
2.  Настройте ток базы или делитель смещения.
3.  Найдите рабочую точку на нагрузочной прямой.
4.  Оцените рассеиваемую мощность и запас до отсечки/насыщения.
5.  Сохраните расчётные значения.
6. Демонстрационные результаты
Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.
Пример: Uпит = 12 В, RК = 1 кОм, IК = 5 мА.
UКЭ = 12 − 0,005·1000 = 7 В; P ≈ 7·0,005 = 35 мВт; ориентир середины питания = 6 В.
Рабочая точка немного выше середины по UКЭ.
	№
	Условие / параметр
	Результат модели или измерения
	Комментарий

	1
	Демонстрационные исходные данные
	Пример: Uпит = 12 В, RК = 1 кОм, IК = 5 мА.
	Пример модели

	2
	Расчётная величина
	UКЭ = 12 − 0,005·1000 = 7 В; P ≈ 7·0,005 = 35 мВт; ориентир середины питания = 6 В.
	Сверить с интерактивным расчётом

	3
	Собственное измерение / наблюдение
	________________
	________________

	4
	Собственное измерение / наблюдение
	________________
	________________

	5
	Собственное измерение / наблюдение
	________________
	________________



7. Анализ результатов
Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.
8. Вывод
Рабочая точка, расположенная близко к середине допустимой нагрузочной прямой, обычно обеспечивает более симметричный размах сигнала. Реальный выбор зависит от транзистора, нагрузки и допустимой мощности.
9. Контрольные вопросы
1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?
2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?
3.  Какие допущения использует учебная модель?
4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?
Место для ответов на контрольные вопросы
	Ответ 1:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

	Ответ 2:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

	Ответ 3:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

	Ответ 4:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
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