ELECTRONICS LAB     /     ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 08
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  08
Каскад с истоковым повторителем
КОНСПЕКТ
Буферный каскад без инверсии фазы с усилением напряжения около единицы.
	 



1. Что изучаем
Исследовать истоковый повторитель как буферный каскад с коэффициентом усиления напряжения, близким к единице.
2. Теория простыми словами
Истоковый повторитель снимает выходной сигнал с истока. Напряжение истока следует за напряжением затвора с некоторым смещением, а коэффициент усиления напряжения обычно меньше единицы, но близок к ней. Каскад удобен для согласования сопротивлений.
3. Формулы, которые нужно знать
Kᵤ ≈ gₘ·RЭ/(1 + gₘ·RЭ) (упрощённо)
Uвых ≈ Uвх − UGS
Iист ≈ Uист / RЭ
4. Ключевые понятия
Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.
Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.
Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.
Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.
Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.
5. Как выполнять работу
1.  Задайте питание, напряжение затвора и сопротивление истока.
2.  Изменяйте амплитуду входного сигнала.
3.  Сравните входную и выходную осциллограммы.
4.  Измените нагрузку и наблюдайте влияние на усиление.
5.  Оцените буферные свойства каскада.
6. На что обратить внимание
Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.
Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.
Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.
Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.
Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.
7. Быстрая самопроверка
1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?
2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?
3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?
4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?
8. Итог
Истоковый повторитель не инвертирует сигнал и обеспечивает коэффициент усиления по напряжению немного меньше единицы. Его полезные свойства — высокое входное и относительно низкое выходное сопротивление.
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