ELECTRONICS LAB     /     ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 08
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  08
Каскад с истоковым повторителем
ОТЧЁТ
Буферный каскад без инверсии фазы с усилением напряжения около единицы.
	 



	Выполнил(а): ________________________________
	Группа: ________________________

	Дата: ________________________
	Проверил(а): ________________________



1. Цель работы
Исследовать истоковый повторитель как буферный каскад с коэффициентом усиления напряжения, близким к единице.
2. Оборудование
N-канальный MOSFET, источник питания, резистор истока, нагрузка, генератор сигнала, осциллограф.
3. Краткие теоретические сведения
Истоковый повторитель снимает выходной сигнал с истока. Напряжение истока следует за напряжением затвора с некоторым смещением, а коэффициент усиления напряжения обычно меньше единицы, но близок к ней. Каскад удобен для согласования сопротивлений.
4. Основные расчётные соотношения
Kᵤ ≈ gₘ·RЭ/(1 + gₘ·RЭ) (упрощённо)
Uвых ≈ Uвх − UGS
Iист ≈ Uист / RЭ
5. Порядок выполнения
1.  Задайте питание, напряжение затвора и сопротивление истока.
2.  Изменяйте амплитуду входного сигнала.
3.  Сравните входную и выходную осциллограммы.
4.  Измените нагрузку и наблюдайте влияние на усиление.
5.  Оцените буферные свойства каскада.
6. Демонстрационные результаты
Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.
Пример: gm = 10 мС, Rист = 680 Ом, Rн = 2,2 кОм.
Rэкв ≈ 680||2200 ≈ 519 Ом; Ku ≈ gm·Rэкв/(1+gm·Rэкв) ≈ 0,84.
Упрощённая малосигнальная оценка, без полного расчёта смещения.
	№
	Условие / параметр
	Результат модели или измерения
	Комментарий

	1
	Демонстрационные исходные данные
	Пример: gm = 10 мС, Rист = 680 Ом, Rн = 2,2 кОм.
	Пример модели

	2
	Расчётная величина
	Rэкв ≈ 680||2200 ≈ 519 Ом; Ku ≈ gm·Rэкв/(1+gm·Rэкв) ≈ 0,84.
	Сверить с интерактивным расчётом

	3
	Собственное измерение / наблюдение
	________________
	________________

	4
	Собственное измерение / наблюдение
	________________
	________________

	5
	Собственное измерение / наблюдение
	________________
	________________



7. Анализ результатов
Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.
8. Вывод
Истоковый повторитель не инвертирует сигнал и обеспечивает коэффициент усиления по напряжению немного меньше единицы. Его полезные свойства — высокое входное и относительно низкое выходное сопротивление.
9. Контрольные вопросы
1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?
2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?
3.  Какие допущения использует учебная модель?
4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?
Место для ответов на контрольные вопросы
	Ответ 1:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

	Ответ 2:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

	Ответ 3:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

	Ответ 4:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
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