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Передаточная характеристика неинвертирующего усилителя
КОНСПЕКТ
Линейный режим, коэффициент усиления и ограничение выходного напряжения.
	 



1. Что изучаем
Получить передаточную характеристику неинвертирующего усилителя и определить границы линейного режима.
2. Теория простыми словами
В неинвертирующем включении сигнал подаётся на вход «+», а отрицательная обратная связь задаёт усиление. В линейном режиме выход имеет ту же полярность, что и вход, пока не достигает ограничений выходного диапазона.
3. Формулы, которые нужно знать
Kᵤ = 1 + Rf/Rg
Uвых = ограничение(Kᵤ·Uвх, −Uогр, +Uогр)
Uвх,граница ≈ Uогр/Kᵤ
4. Ключевые понятия
Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.
Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.
Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.
Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.
Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.
5. Как выполнять работу
1.  Задайте Rf и Rg.
2.  Постепенно увеличивайте входное напряжение.
3.  Запишите пары Uвх и Uвых.
4.  Постройте передаточную характеристику.
5.  Определите коэффициент усиления и область насыщения.
6. На что обратить внимание
Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.
Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.
Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.
Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.
Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.
7. Быстрая самопроверка
1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?
2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?
3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?
4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?
8. Итог
В линейной области характеристика близка к прямой с наклоном Kᵤ. При достижении выходного ограничения возникает насыщение, и пропорциональность нарушается.
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