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Передаточная характеристика неинвертирующего усилителя
ОТЧЁТ
Линейный режим, коэффициент усиления и ограничение выходного напряжения.
	 



	Выполнил(а): ________________________________
	Группа: ________________________

	Дата: ________________________
	Проверил(а): ________________________



1. Цель работы
Получить передаточную характеристику неинвертирующего усилителя и определить границы линейного режима.
2. Оборудование
Операционный усилитель, два резистора обратной связи, симметричный источник питания, регулируемый входной источник.
3. Краткие теоретические сведения
В неинвертирующем включении сигнал подаётся на вход «+», а отрицательная обратная связь задаёт усиление. В линейном режиме выход имеет ту же полярность, что и вход, пока не достигает ограничений выходного диапазона.
4. Основные расчётные соотношения
Kᵤ = 1 + Rf/Rg
Uвых = ограничение(Kᵤ·Uвх, −Uогр, +Uогр)
Uвх,граница ≈ Uогр/Kᵤ
5. Порядок выполнения
1.  Задайте Rf и Rg.
2.  Постепенно увеличивайте входное напряжение.
3.  Запишите пары Uвх и Uвых.
4.  Постройте передаточную характеристику.
5.  Определите коэффициент усиления и область насыщения.
6. Демонстрационные результаты
Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.
Пример: Rf = 10 кОм, Rg = 10 кОм, Uвх = 0,5 В.
Ku = 1 + 10/10 = 2; Uвых ≈ 1,0 В при ограничении выхода ±10 В.
Линейный режим, если ОУ имеет достаточный запас по выходу.
	№
	Условие / параметр
	Результат модели или измерения
	Комментарий

	1
	Демонстрационные исходные данные
	Пример: Rf = 10 кОм, Rg = 10 кОм, Uвх = 0,5 В.
	Пример модели

	2
	Расчётная величина
	Ku = 1 + 10/10 = 2; Uвых ≈ 1,0 В при ограничении выхода ±10 В.
	Сверить с интерактивным расчётом

	3
	Собственное измерение / наблюдение
	________________
	________________

	4
	Собственное измерение / наблюдение
	________________
	________________

	5
	Собственное измерение / наблюдение
	________________
	________________



7. Анализ результатов
Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.
8. Вывод
В линейной области характеристика близка к прямой с наклоном Kᵤ. При достижении выходного ограничения возникает насыщение, и пропорциональность нарушается.
9. Контрольные вопросы
1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?
2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?
3.  Какие допущения использует учебная модель?
4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?
Место для ответов на контрольные вопросы
	Ответ 1:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

	Ответ 2:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

	Ответ 3:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

	Ответ 4:  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
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